**附件一**

**盐城工业职业技术学院马沸炉公开询价表**

**编号：**

**一、名称、要求、采购数量、报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 |
| 高温马沸炉 | 1. 最大温度：1200°C；
2. 电压：380V；
3. 加热元件：铁铬铝合金电阻丝；
4. 测温元件：铂铑热电偶；
5. 内部空间：50cm×30cm×20cm要求为一体式，无需安装接线、无需自配电线；
6. 门：加厚耐热、门上需开洞，方便测压管、热电偶伸入内部，但不妨碍正常使用；
7. 结构形式：一体式；
8. 控温方式：智能控温面板；
9. 温度控制器：定时、可设置升温速率、升温时间，支持最少30段自编温度程序；
10. 保险开关：有；
11. 压力变送器：有；
12. 数据记录仪：有（无纸）
13. 热电偶：配K型热电偶20个；
14. 工作电源：AC（220±10%）V；
15. 具有热电偶接反、断偶、超温等报警功能。
 | 台 | 1 |  |  |
| 其他费用 | 其他所有相关的费用 | / | / | / | / |
| 合计　　　　 | 人民币 (大写)： （¥ 元）。 |
| 质保及服务承诺 | 三年免费质保 |

**注：1.工程报价包括人工费、材料费、运输安装费、管理费、税费等所有相关的各项费用；**

 **2.供货单位须提供三年以上免费质保。**

**报价单位：（公章）**

**联系人： 　　 联系电话：**

 **年 月 日**